F1  = Dieser Text
F2  = Letztes Rufzeichen und Locator in Eingabezeile übernehmen
F3  = Locator suchen
F5  = Band Runter
F6  = Band Rauf
F7  = SaigaLog (normales Logbuch)
F8  = Locator und Call aus ausgewähltem Eintrag in der Datenbank übernehmen
F9  = Locator aus ausgewähltem Eintrag in der Datenbank übernehmen
      (Auswahl mit UP/DOWN oder Bild-Up/Bild-Down im Rufzeichenfeld) 
F10 = Alle Eingabefelder löschen (Auch Strg+W)
F11 = Löscht ein QSO damit das Rufzeichen wieder gearbeitet werden kann.
      (Das QSO wird in der Tabelle ROT dargestellt und im EDI als ERROR geführt)
F12 = CW-Fenster EIN/AUS (F1-F11 werden mit CW-Befehlen belegt. 
      Für normale F-Tastenfunktion gleichzeitig STRG, SHIFT oder ALT drücken.)

Strg+W  = Alle Eingabefelder löschen
Strg+B  = Bake ein/aus (auch durch Pause-Taste)
Strg+Q  = QSL Ja/Nein  (Auch: Klick auf QSL-Feld oder durch Eingabe von Y,J,N)
Strg+L  = Großfeldkarte anzeigen (Schliessen mit ESC oder ENTER)
Strg+N  = Namen des QSO-Partners eingeben (Maximal 100 Zeichen)
Strg+O  = Cursor in OPCall-Feld setzen (Mit ENTER zurück ins Rufzeicheneingabefeld)
Strg+T  = Cursor in Zeitfeld setzen (Nur im Editiermodus)

LEER-Taste       = Nächstes Feld (nur wichtige Felder)
Shift+LEER-Taste = Vorheriges Feld (nur wichtige Felder)
TAB              = Nächstes Feld (alle freigegebenen Felder)
Shift+TAB        = Vorheriges Feld (alle freigegebenen Felder)
Pause-Taste      = Bake Ein/Aus (auch Strg+B)

ESC    = Schließt das aktuelle Fenster und das vorherige Fenster wird aktiv
